|  |
| --- |
| **Pielikums Nr.1**Pārdošana par brīvu cenu noteikumiem (SIA “Siguldas Sporta serviss” kustamās mantas - platriepu velosipēdu atsevišķā atsavināšana)**Pārdošanas par brīvu cenu priekšmetu apraksts** |
| **Pārdošanas par brīvu cenu numurs** | **Platriepu velosipēda marka, modelis, komplekts** | **Vienādu modeļu daudzums pārdošanā**  | **Pārdošanas cena par katras pārdošanas priekšmetu, EUR bez PVN** | **Izsoles priekšmeta apraksts** |
| SSS\_2024\_1 | CUBE NUTRAIL | 7 | 644,63 | Lietots, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Krāsa: pelēks ar sarkanu. Ražotājvalsts: VācijaRāmis: Alumīnija. Rāmja izmērs: 17"collas (1 gab.), 19" collas (6 gab.)Ratu izmērs: 26", Rāmis: HPA Superlite, Advanced Hydroforming, Triple Butted, ARG, Tapered Head Tube, Internal Cable Routing, PressFit BBPārnesumu skaits: 20Dakša: Rock Shock Bluto RL Sola Air 100mmĶēde: Race Face Ride, 22x36T, 175mm, PressFit / KMC X10Stūres pārslēdzēji: Shimano Deore SL-M610, Rapidfire-Plus; Pārslēdzējs priekšējais: Shimano XT, RD-M781-DSGSL, Shadow, Direct Mount, 10-Speed; Pārslēdzējs aizmugurējais: Deore FD-M617-E, E-Type, SideswingKasete: Shimano CS-HG50, 11-36TStūres rokturi: Performance Grip; Stūre: Rise Trail Bar 700 mm; Stūres iznesums: Performance Stem Pro, 31.8 mm; Stūres bļodiņas:FSA Orbit 1.5B ZS-1,Semi-Integrated,Top 1 1/8"Bottom 1 1/2Rati: Answer Fat Atac, 15 mm\*150mm/X12\*197mmPedāļi: All Mountains, non slip aluminium pedals, 102x110 mm, cro-mo axle, with interchangable 44 pins, with reflectorsSēdeklis: CUBE Active 1.1, Sēdekļa stute: Performance Post 30.9mm, Stutes savilcējs: Varioclose, 34.9mmRiepas: Schwalbe Jumbo Jim, Kevlar, 26x4.4"Svars: 14,95 kg**Komplektā ietilpst:** Velosipēds (skat.specifikācija), Dzēriena pudeles turētājs CUBE Bottle cage HPA, Priekšējais dubļu sargs Mudguard Front, Velosipēdu saslēdzējs Trelock FS300 Trigo Long.Attēlam ir ilustratīva nozīme |
| SSS\_2024\_2 | 644,63 |
| SSS\_2024\_3 | 644,63 |
| SSS\_2024\_4 | 644,63 |
| SSS\_2024\_5 | 644,63 |
| SSS\_2024\_6 | 644,63 |
| SSS\_2024\_7 | 644,63 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| SSS\_2024\_8 | TORPADO TATANKA | 5 | 272,73 | Lietots, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Krāsa: melns matēts. Ražotājvalsts: ItālijaRāmis: 26” aluminium 6061. Rāmja izmērs: 40 cm (2 gab.), 45 cm (2 gab.), 50 cm (1 gab.)Ratu izmērs: 26", Rāmis: Aluminium, Dakša: Aluminium Rigid fork fatBremžu sistēma: Shimano M-395 HydraulicKlaņi: XCM 38-24Pārslēdzēja rokturi: Shimano Acera M-390 2x9s ; Pārslēdzējs aizmugurējais: Deore RD-592 9sKasete: sprocket Shimano HG20 9s 11-34Stūre: Aluminium FOV; Stūres iznesums: Aheadset AluminiumRati: FAT26”Sēdeklis: Torpado MTB SA-5310, Sēdekļa stute: AluminiumRiepas: Vanda King 26 x 4.0**Komplektā ietilpst:** Velosipēds (skat.specifikācija), Dzēriena pudeles turētājs CUBE Bottle cage HPA.Attēlam ir ilustratīva nozīme |
| SSS\_2024\_9 | 272,73 |
| SSS\_2024\_10 | 272,73 |
| SSS\_2024\_11 | 272,73 |
| SSS\_2023\_12 | 272,73 |
|  |  |  |  |  |
| SSS\_2024\_13 | TORPADO BIG BOY 24 (pusaudžu) | 1 | 136,36 | Lietots, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Krāsa: sarkans ar baltu. Ražotājvalsts: ItālijaRāmis: FAT 24” Steel; Ratu izmērs: 24"Dakša: FAT24” Steel RigidBremžu sistēma: Artek Mechanical DiscKlaņi: Cyclone 40/152 CTL6Pārslēdzēja rokturi: Shimano RS-36 7V: Pārslēdzējs aizmugurējais: Shimano TX800Brīvrumba: Shimano Megarange 14-34Stūre: Ahead Steel FOV; Stūres iznesums: Aheadset Aluminium FOV E.70Rati: FAT24”Sēdeklis: MTB SA-240, Sēdekļa stute: Promax AluminiumRiepas: VRB 321 24x4.0**Komplektā ietilpst:** Velosipēds (skat.specifikācija), Velosipēda atbasta kāja Kickstand, priekšējais un aizmugurējais dubļu sargs.Attēlam ir ilustratīva nozīme |
|  |  |  |  |  |
| SSS\_2024\_14 | TORPADO BIG BOY 20 (bērnu) | 1 | 123,97 | Lietots, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Krāsa: zaļš. Ražotājvalsts: ItālijaLietots, labā stāvoklī. Rāmis: FAT 20” Steel; Ratu izmērs: 20"Dakša: FAT20” Steel RigidBremžu sistēma: Artek Mechanical DiscKlaņi: Cyclone 36/140 CTL6Pārslēdzēja rokturi: Shimano RS-36 7V; Pārslēdzējs aizmugurējais: Shimano TX35Brīvrumba: Shimano MFZ20 14-28Stūre: Ahead Steel FOV; Stūres iznesums: Headset Aluminium FOV E.70Rati: FAT20”Sēdeklis: MTB SA-207, Sēdekļa stute: Promax AluminiumRiepas: Vee Rubber VRB 321 20x4.0**Komplektā ietilpst:** Velosipēds (skat.specifikācija), Velosipēda atbasta kāja Kickstand, Priekšējais dubļu sargs Mudguard Front.Attēlam ir ilustratīva nozīme |